Добрый день.  
Информация о создании взята отсюда.  
/docs/base/operator\_guide/storage/volumes/

 Пошаговое описание создания пула данных типа Gluster

1 Создаём внешнюю сеть на узлах кластера на отдельных физических интерфейсах или бондах, создавая внутренние интерфейсы на каждом узле.


 2 Создаём кластерный транспорт с указанием внешней сети.

 3 Создаём ZFS-пулы на узлах кластера.


 4 Создаём том, выбирая кластерный транспорт и ZFS-пулы.

 5 Создаём пул данных типа Gluster, указывая том (автоматическое создание с версии ECP VeiL 4.5.6).

  Я объединил 4 сервера, идентичных сервера в 1 кластер (создал новый, отличный от дефолтного)




2 у каждой ноды два сетевых интерфейса  
Первый отдан под management второй оставлен для storage




Созданы отдельные вирт. Коммутаторы для storage, куда добавлен физический интерфейс.


Создана внешняя сеть, которая смотрит на этот вирт.коммутатор, назначены ip для виртуальных линков



 Связность между линками проверена, все ок, пинги бегают.

Перехожу к шагу создания Кластерного транспорта для хранилища.  


Создание транспорта висит со статусом «создается», при этом появляется ошибка в логах



При попытке открыть Кластерный транспорт всплывает ошибка что «Нет активных узлов в хранилище»

Изначально пробовал создавать без внешней сети, результат тот же.